Specifikace:

* + počet stanic 7
  + počest ramen 6
  + nosnost 250 -300 kg
  + zatáčka 90°
  + připojení k připravenému elektrickému proudu
  + výchozí revizní zpráva
  + proškolení obsluhy
  + záruční servis 24 měsíců
  + boční nájezd motorický
  + dálkový ovladač pro doprovod
  + motorizované sklápění plošiny
  + délka cca 26-28 m

