**Požadovaná specifikace formátovací pily – minimální požadavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované parametry** | | **Nabízené parametry – vyplní dodavatel** |
| **FORMÁTOVACÍ PILA** | | |
| **Výrobní značka a typové označení** | | …………………………………………………………………….. |
| **Stav zařízení - nové a nepoužívané** | | …………………………………………………………………….. |
| **Délka pojezdu stolu** | **3200 mm** | …………………………………………………………………….. |
| **Pravá řezná strana** | **1500 mm** | …………………………………………………………………….. |
| **Vozík dvě narážející pravítka + prodloužení** | **min. 3200 mm** |  |
| **Hlavní řezný kotouč do průměru** | **400 mm** | …………………………………………………………………….. |
| **Hlavní motor** | **min. 5 kW** | …………………………………………………………………….. |
| **Předřezový kotouč průměr 120 mm, elektricky ovládané seřízení, automatické vyjetí a parkování** | | …………………………………………………………………….. |
| **CNC posuvné paralelní pravítko ovládané na displeji** | | …………………………………………………………………….. |
| **Elektrický zdvih hlavního kotouče** | | …………………………………………………………………….. |
| **Rameno s krytem pily s horním odsáváním** | | …………………………………………………………………….. |
| **Horní ovládací panel** | | …………………………………………………………………….. |
|  | |  |
| **Záruční doba – minimálně 24 měsíců** | | …………………………………………………………………….. |