**Dialyzační přístroj**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Dialyzační přístroj s dvěma pumpami | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Analýza těchto parametrů: |  |
| * Teplota dialyzátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Průtok dialyzátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Heparin | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Ultrafiltrace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Vodivost bikarbonátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Výsledná vodivost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provádění těchto úkonů: | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Klasická dvoujehlová hemodialýza | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Použití suchého bikarbonátového koncentrátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Klasická bikarbonátová hemodialýza | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Ultrafiltrace bez průtoku dialyzačního roztoku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podávání heparinu kontinuální i bolusové | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detektor vzduchu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detektor úniku krve | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Otočný, barevný dotykový displej | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Horká dezinfekce a dekalcifikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pyrogenní filtr pro min. 150 ošetření | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záložní zdroj energie pro případ výpadku napájení - min. 15min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Samotest přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| U všech parametrů akustický i optický alarm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |