**Příloha č. 1**

**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Název výběrového řízení:**

**„Výroba, dodávka a montáž nábytku do lékárny Orlová“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel výběrového řízení** | |
| **Název:** | Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace |
| **Sídlo:** | Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná – Ráj |
| **Zastoupení:** | Ing. Ivo Žolnerčík |
| **IČO:** | 008 448 53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Název položky** | **Doplňující informace** | **MJ** | **Počet MJ** |
| ZÁZEMÍ – VOLNÝ PRODEJ | | | | |
| 1 | R1 - REGÁL | Regál policový  Rozměry: ŠxVxH 800x2100x300mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police volná tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 6 |
| 2 | R2 - REGÁL | Regál policový  Rozměry: ŠxVxH 800x2100x400mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police volná tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 6 |
| 3 | R2B - REGÁL | Regál policový široký  Rozměry: ŠxVxH 1000x2100x400mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police volná tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 1 |
| 4 | R3 - REGÁL | Regál policový  Rozměry: ŠxVxH 400x2100x600mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police volná tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 1 |
| 5 | R4 - REGÁL | Regál policový  Rozměry: ŠxVxH 600x2100x400mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police volná tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 6 | R5 - REGÁL SE ZÁSUVKAMI | Regál policový se zásuvkami ve spodní části  Rozměry: ŠxVxH 800x2100(750+1350)x400mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  4x police volná tl. 18mm  Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm  3x zásuvka, šířka zásuvky - 769mm, dno zásuvek: 8mm,  výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 350mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi  noha: plastová, rektifikační v.100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 7 | SK1 - SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ | Regál policový se zásuvkami ve spodní části  Rozměry: ŠxVxH 800x750x550mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm  3x zásuvka, šířka zásuvky - 769mm, dno zásuvek: 8mm sololak,  výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 350mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi  noha: plastová, rektifikační v.100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 1 |
| 8 | PO1 - POLICE NÁSTĚNNÁ | Rozměry: ŠxVxH 800x600x400mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  1x police volná tl. 18mm | ks | 2 |
| 9 | ST1 - STŮL ZÁZEMÍ | Rozměry: ŠxVxH 1600x786x600mm  Deska: DTDL PODKLAD 18 MM, HORNÍ DESKA KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO 12 MM  ABS: bezesparé provedení , tl.2mm | ks | 1 |
| 10 | N1 - NÁSTĚNKA | Rozměry: ŠxV 1600x716mm  Materiál: hobra na rámu z DT  Potah: Tenatex Montana 33 | ks | 1 |
| 11 | KL1 - KRYCÍ LIŠTA | Rozměry: ŠxV 130x2000mm  Materiál: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm | ks | 1 |
| 12 | Z1 - Židle konferenční | Square čalouněná bez područek  Čalounění: Koženka 073  Kostra: šedá | ks | 1 |
| ZÁZEMÍ MAGISTŘI | | | | |
| 13 | R2 - REGÁL | Regál policový  Rozměry: ŠxVxH 800x2100x400mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police volná tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 14 | R6 - REGÁL, ŠIKMÉ POLICE | Regál policový  Rozměry: ŠxVxH 800x2100x300mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police nakloněná se zarážkou tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 18 |
| 15 | R7 - REGÁL, ŠIKMÉ POLICE | Regál policový úzký  Rozměry: ŠxVxH 600x2100x300mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  6x police nakloněná se zarážkou tl. 18mm  noha: plastová, rektifikační V 100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 10 |
| 16 | R8 - REGÁL, ŠIKMÉ POLICE | Regál policový na skříňku  Rozměry: ŠxVxH 1000x2100x250mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm | ks | 1 |
| LÉKARNICKÝ PULT - TÁRA | | | | |
| 17 | ZM1 - ZÁSUVKOVÝ MODUL Č.01 | Rozměry: ŠxVxH 600x962x628mm  korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABSB - korpus: tl. 0,8mm  Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm  5x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm  dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak,  výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi  noha: plastová, rektifikační v.-150mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 10 |
| 18 | ZM2 - ZÁSUVKOVÝ MODUL Č.02 | Rozměry: ŠxVxH 600x962x628mm  korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABSB - korpus: tl. 0,8mm  ČEL: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABSB - čela: bezesparé provedení , tl.2mm  prostor pro pokladní zásuvku a PC  1x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm  dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak,  výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi  noha: plastová, rektifikační v.-150mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 19 | ZM3 - ZÁSUVKOVÝ MODUL Č.03 | Rozměry: ŠxVxH 746x962x628mm  korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABSB - korpus: tl. 0,8mm  Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABSB - čela: bezesparé provedení , tl.2mm  prostor pro pokladní zásuvku a PC  3x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm  dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak,  výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi  noha: plastová, rektifikační v.-150mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 3 |
| 20 | SK3 - SKŘÍŇKA POD PULT ROHOVÁ OTEVŘENÁ | Rozměry: ŠxVxH 746x962x628mm  korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.18mm  ABSB - korpus: tl. 0,8mm  2x police  noha: plastová, rektifikační v.-150mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 2 |
| 21 | P1 - PULT ZVÝŠENÝ Č.01 | Rozměry: ŠxVxH 900x900x250mm  korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.18mm  ABSB - korpus: tl. 0,8mm  Číslo přepážky plexi bílá lesklá,  Rozměry: 240x150mm | ks | 4 |
| 22 | PD1 - PRACOVNÍ DESKA Č.1 | Rozměry: šxh 3600x650mm  Pracovní deska KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO šedá 12 MM | ks | 2 |
| 23 | PD2 - PRACOVNÍ DESKA Č.2 | Rozměry: šxh 1854x650mm  Pracovní deska KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO šedá 12 MM | ks | 1 |
| 24 | PD3 - PRACOVNÍ DESKA Č.3 | Rozměry: šxh 2854x650mm  Pracovní deska KOMPAKT F1861 BETON CHICAGO šedá 12 MM  3x skleněná plocha tl.8mm v al. rámečku rozměry 646x476mm | ks | 1 |
| 25 | V1 - VITRÍNA Č.1 | Rozměry: ŠxVxH 900x800x250mm  2x skleněná police  subtilní NEREZ. Rám, BEZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ | ks | 3 |
| 26 | V2 - VITRÍNA ATYP Č.2 | Prostřední vitrína se soklem  Rozměry: ŠxVxH 600x2000x400mm  Korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.36mm, sokl V 150 DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  5x skleněná police  Prosklená ze strany zákazníka, rozměry: ŠxV 1238x538mm  Skleněná dvířka ze strany prodejce, rozměry: ŠxV 1238x538mm  Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1238mm | ks | 1 |
| 27 | KD1 - KRYCÍ DESKA PULTU Č.01 | Rozměry: ŠxV 2220x832mm  Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm  ABSB tl. 1mm | ks | 1 |
| 28 | KD2 - KRYCÍ DESKA PULTU Č.02 | Rozměry: ŠxV 1800x832mm  Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm  ABSB tl. 1mm | ks | 4 |
| 29 | KD4 - KRYCÍ DESKA PULTU Č.04 | Rozměry: ŠxV 1200x832mm  Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm  ABSB tl. 1mm | ks | 1 |
| 30 | SP1 - SKLENĚNÁ PŘÍČKA | BEZPEČNOSTNÍ SKLO Rozměry: ŠxVxH 900x800mm  Montáž do kov. profilů upevněných ve vitrínách | ks | 4 |
| 31 | SP2 - SKLENĚNÁ PŘÍČKA SE SLOUPKEM | Rozměry: ŠxVxH 862x550mm  Montáž do stojek upevněných v P1  1X BEZPEČNOSTNÍ SKLO, 1xNEREZOVÉ SLOUPKY | ks | 2 |
| 32 | NP1 - NEREZOVÁ ODKLÁDACÍ POLICE | Rozměry: ŠxH 900x200mm  Nerezový profil 20x20, 3x příčka  Montáž nasunutím na tyče s přírubou, namontované z vnitřní strany KD1 | ks | 4 |
| DISPLAY VOLNÉHO PRODEJE A VÝDEJE NA RECEPT | | | | |
| 33 | R9 - REGÁL | Regál se skleněnými policemi  Rozměry: ŠxVxH 800x2100x300mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  8x skleněná police  Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1964mm  noha: plastová, rektifikační v.100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 6 |
| 34 | R10 - REGÁL OBOUSTRANNÝ Z JEDNÉ STRANY SE 6 ZÁSUVKAMI Č.01 | Regál se skleněnými policemi a zásuvkami ve spodní části  Rozměry: ŠxVxH 800x2100x600mm  Korpus: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  5x skleněná police  Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1164mm  Čela zásuvek: BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABS - čela: bezesparé provedení , tl.2mm  6x zásuvka, šířka zásuvky - 569mm, hloubka zásuvky/výsuvu - 550 mm  dělení zásuvek: plexi, dno zásuvek: 8mm sololak,  výsuvy: strong kuličkový plnovýsuv 550mm, úchytka: Marina 224, imitace nerezi  noha: plastová, rektifikační v.100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 2 |
| 35 | R11 - REGÁL ÚZKÝ, SKLENĚNÉ POLICE, LED | Regál se skleněnými policemi  Rozměry: ŠxVxH 600x2100x300mm  Korpus: DTDL 7190 BS zelená tl.18mm  8x skleněná police  Podsvícení 2x led v al. profilu k zafrézování Diagonal 14 délka 1964mm  noha: plastová, rektifikační v.100mm  sokl: plastový, naklapávací, povrch kartáčovaná nerez | ks | 4 |
| 36 | KT - KRYT TOPENÍ | Rozměry: ŠxV 4000x750mm  Materiál: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  5x lišta v 110mm  ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 37 | DL1 - DEKORATIVNÍ LAŤOVÁNÍ | Rozměry: ŠxV 4590x750mm  Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm  4x lišta v 75mm, 1x lišta v 150mm s názvy sekcí léčiv  ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 38 | DL2 - DEKORATIVNÍ LAŤOVÁNÍ | Rozměry: ŠxV 5540x750mm  Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm  4x lišta v 75mm, 1x lišta v 150mm s názvy sekcí léčiv  ABSB tl. 0,8mm | soubor | 2 |
| 39 | MS1 - MULTISEDÁK | Dvoumístný mutlisedák  rozměry Š 1100mm  Čalounění: Koženka Pacific 16 zelená  Kostra: ral 9006 | ks | 2 |
| 40 | KAB1 - KONSTRUKCE ZKUŠEBNÍ KABINKY | Rozměry: ŠxVxHl 1540x2345x2100mm  Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm ~ 6,45m2  DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm ~ 7,785m2  Zrcadlo v rohu 45°na desce  2x dveře - oboustranné madlo, zámek s indikací obsazeno/volno  8x nerezová stavěcí noha V 150mm  uchyceno ke stěně  ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 41 | VS1 - VĚŠÁKOVÁ STĚNA | Rozměry: ŠxV 572x2100mm  Materiál: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.18,6mm  ABSB tl. 0,8mm  4x háček - Level nikl matný | ks | 1 |
| 42 | L1 - LAVICE | Lavice čalouněná  Rozměry: ŠxV 1000x480x450mm  Materiál: konstrukce lamino  Nohy: 4x ral9006 V 80mm  Čalounění: Koženka Pacific 16 zelená  4x háček - Level nikl matný | ks | 1 |
| KONZULTAČNÍ MÍSTO | | | | |
| 43 | SKS1 - SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI | Segment 1: dveře obousměrné 900x2100mm oboustranné madlo  Povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 44 | SKS2 - SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI | Segment 1: dveře levé 800x2100mm oboustranné madloPovrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 45 | SKS3 - PEVNÁ | SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG ŠÍŘKA 1290mm, povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 46 | SKS4 - PEVNÁ | SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG ŠÍŘKA 1150mm, povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 47 | SKS5 - PEVNÁ | SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG ŠÍŘKA 120mm, povrchová úprava poloprůhlednou fólií vzor horizontální proužky výška 2100mm | ks | 1 |
| 48 | ST2 - STŮL KONZULTAČNÍ MÍSTO | Rozměry: ŠxVxH 1300x750x600mm  Deska: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.37,2mm  Zakončení oblouk R300mm, noha ral 9006 R30mm uprostřed zaoblení  volná strana uchycena do KT2 | ks | 1 |
| 49 | KT2 - KRYT TOPENÍ | Rozměry: ŠxVxH 2036x750x350mm  Horní deska: DTDL H1180 ST37 Dub Halifax přírodní tl.37,2mm  ABSB tl. 0,8mm | soubor | 1 |
| 50 | VS2 - VĚŠÁKOVÁ STĚNA | Věšáková stěna nad krytem topení  Rozměry: ŠxV 400x1345mm  Materiál: DTDL BÍLÁ W1000 ST9 tl. 18mm  ABSB tl. 0,8mm  3x háček - Level nikl matný | ks | 1 |
| 51 | Z1 - Židle konferenční | Square čalouněná bez područek  Čalounění: Koženka 073  Kostra: šedá  Plast: šedý | ks | 2 |
| DISPLAY NA OBUV | | | | |
| 52 | PS1 - STOJAN NA BOTY | Policová sestava na prezentaci bot  5x segment SLAT panel s drážkami pro instalaci - rozměry ŠxV 800x1800mm  Materiál: PerfectSense Premium MDF W1000 PG/ST9 Prémiově bílá tl.18mm zavěsené na lištách  Mezilehlé panely ŠxV 250x1800mm DTDL U763 ST9 Perlově šedá tl.18mm  Příslušenství - 50x konzolka na botu | ks | 5 |
| 53 | ZRCADLOVÝ SOKL | Ve spodní části nerozbitné zrcadlo ŠxV 2300x300mm hloubky 150mm | ks | 2 |
| 54 | CEDULKY | INFORMAČNÍ CEDULKY, VOLNÝ PRODEJ, VÝDEJ NA RECEPT, ČÍSLICE 1 - 4 , POPIS REGÁLU ČELNÍCH U TÁRY | soubor | 1 |
| 55 | Doprava, montáž za všechny položky |  | soubor | 1 |