**Slepý rozpočet a specifikace VZMR – na stavební** **práce**

**„Oprava podlahových krytin v objektu školy, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm (2025)“**

Objednatel požaduje dodat a položit vhodnou PVC podlahovou krytinu do vybraných tříd hlavní budovy školy, včetně dodatečné povrchové úpravy. Dále dodání vhodných koberců do vytipovaných prostor školy:

**TŘÍDA č. D 201a (zeměpis)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA č. D 201a  POLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Heterogenní PVC vhodné do školských zařízení, celoplošně lepené,  tloušťka materiálu 2 mm,  nášlapná vrstva 0,7 mm bez PUR laku, třída zátěže 43, šíře 1,5m | 78 m2 |  |  | 21 |
| 2 | Celoplošné lepení PVC | 71,2 m2 |  |  | 21 |
| 3 | PVC sokl včetně montáže | 35,2 bm |  |  | 21 |
| 4 | Svařování PVC | 47,7 bm |  |  | 21 |
| 5 | Vyrovnávací stěrka do 3 mm | 71,2 m2 |  |  | 21 |
| 6 | Balení stěrky navíc – vyšší nerovnost | 3 balení |  |  | 21 |
| 7 | Příprava podkladu, včetně penetrace | 71,2 m2 |  |  | 21 |
| 8 | Broušení stěrky | 71,2 m2 |  |  | 21 |
| 9 | Stržení, likvidace, odvoz na skládku a skládkovné stávající krytiny | 71,2 m2 |  |  | 21 |
| 10 | Přechodová lišta do dveří šíře 4 cm, samolepící vč. montáže | 1,44 bm |  |  | 21 |
| 11 | Dodatečná povrchová úprava nově položeného lina tj.:  - základní hloubkové strojní čištění  - neutralizace  - příprava podkladu - mikrozábrus podlahové krytiny a schnutí  - aplikace 1.vrstvy  ochranného polyuretanového a schnutí  - aplikace 2.vrstvy  ochranného polyuretanového nátěru a finální schnutí a zrání povrchu | 71,2 m2 |  |  | 21 |
| 12 | Závěrečný úklid | 1 soubor |  |  | 21 |
| 13 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor |  |  | 21 |

**TŘÍDA č. 308**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TŘÍDA č. 308  POLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Heterogenní PVC vhodné do školských zařízení, celoplošně lepené,  tloušťka materiálu 2 mm,  nášlapná vrstva 0,7 mm bez PUR laku, třída zátěže 43, šíře 1,5m | 75,9 m2 |  |  | 21 |
| 2 | Celoplošné lepení PVC | 71,8 m2 |  |  | 21 |
| 3 | PVC sokl včetně montáže | 36,4 bm |  |  | 21 |
| 4 | Svařování PVC | 48,2 bm |  |  | 21 |
| 5 | Vyrovnávací stěrka do 3 mm | 71,8 m2 |  |  | 21 |
| 6 | Balení stěrky navíc – vyšší nerovnost | 1 balení |  |  | 21 |
| 7 | Příprava podkladu, včetně penetrace | 71,8 m2 |  |  | 21 |
| 8 | Broušení stěrky | 71,8 m2 |  |  | 21 |
| 9 | Stržení, likvidace, odvoz na skládku a skládkovné stávající krytiny | 71,8 m2 |  |  | 21 |
| 10 | Přechodová lišta do dveří šíře 4 cm, samolepící vč. montáže | 1,44 bm |  |  | 21 |
| 11 | Dodatečná povrchová úprava nově položeného lina tj.:  - základní hloubkové strojní čištění  - neutralizace  - příprava podkladu - mikrozábrus podlahové krytiny a schnutí  - aplikace 1.vrstvy  ochranného polyuretanového a schnutí  - aplikace 2.vrstvy  ochranného polyuretanového nátěru a finální schnutí a zrání povrchu | 71,8 m2 |  |  | 21 |
| 12 | Závěrečný úklid | 1 soubor |  |  | 21 |
| 13 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor |  |  | 21 |

**KUCHYŇ - JÍDELNA a ŠATNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KUCHYŇ- JÍDELNA a ŠATNA  POLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Koberec/ čistící zóna s gumovým podkladem, váha vlasu 1500g/m2, celková výška 10 mm, vlas 100% PP, šíře 2m | 57,20 m2 |  |  | 21 |
| 2 | Položení koberce bez lepení | 54 m2 |  |  | 21 |
| 3 | Kobercová oboustranná páska s montáží | 6,3 bm |  |  | 21 |
| 4 | Náběhová hrana gumová | 19 bm |  |  | 21 |
| 5 | Nalepení náběhové hrany | 18,1 m2 |  |  | 21 |
| 6 | Podložení PVC | 4,5 m2 |  |  | 21 |
| 7 | Demontáž, odvoz likvidace stáv. rohoží | 54 m2 |  |  | 21 |
| 8 | PVC tl. 2 mm, nášlap 0,7 š. 4m | 27,8 m2 |  |  | 21 |
| 9 | Celoplošné lepení PVC | 24,5 m2 |  |  | 21 |
| 10 | PVC sokl s montáží | 25,9 bm |  |  | 21 |
| 11 | Přechodová lišta š.4 cm samolep Al | 0,85 bm |  |  | 21 |
| 12 | Vyrovnávací stěrka do 3 mm | 24,5 m2 |  |  | 21 |
| 13 | Balení stěrky navíc – vyšší nerovnost | 1 balení |  |  | 21 |
| 14 | Penetrace podkladu | 24,5 m2 |  |  | 21 |
| 15 | Broušení stěrky | 24,5 m2 |  |  | 21 |
| 16 | Stržení, likvidace, odvoz skládka | 24,5 m2 |  |  | 21 |
| 11 | Závěrečný úklid | 1 soubor |  |  | 21 |
| 12 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor |  |  | 21 |

**Místnost 219 (ekonomka)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Místnost 219 (ekonomka)  POLOŽKA | Množství (mj) | Kč za mj | Cena bez DPH | DPH |
| 1 | Objektový koberec vhodný do kanceláře, třída zátěže 32, má probarvené vlákno a ochranu proti skvrnám, šíře 4m | 33,4 m2 |  |  | 21 |
| 2 | Položení koberce bez lepení | 29,6 m2 |  |  | 21 |
| 3 | Kobercový sokl s vložením koberc. pásku | 22,5 bm |  |  | 21 |
| 4 | Demontáž stávajícího koberce, odvoz na skládku | 29,6 m2 |  |  | 21 |
| 5 | Přechodová lišta š.4 cm, samolep. Al | 1,83 bm |  |  | 21 |
| 6 | Závěrečný úklid | 1 soubor |  |  | 21 |
| 7 | Přesun hmot vč. dopravy | 1 soubor |  |  | 21 |

Ve Frenštátě dne 17.6.2025