**TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRAKTOROVÉHO PLOŠINOVÉHO PŘÍVĚSU**

* užitečná hmotnost 12000 kg
* počet náprav max. 2
* délka ložné plochy max. 8200 mm
* šířka ložné plochy max. 2500 mm
* radiální pneumatiky včetně rezervy ve stejném rozměru
* skříňka na nářadí
* blatníky na přední i zadní nápravě
* boční bezpečnostní zábrany proti podjetí
* sada kotvících ok 4 ks
* příprava kapes podlahy pro klanice min. 8 ks
* pneumatiky rozměr 445/45R 19,5 min.
* tažné oko průměr 40 mm
* výstražný trojúhelník , klíny pod kola 2 ks
* max. rychlost 40 km/hod.
* homologace a schválení MD pro provoz v ČR
* zadní elektrický vývod
* zadní pneumatický vývod
* fixace šroubem předního a zadního čela