**Sil. III/4667 Smolkov - Hrabyně: km 0,137 - 0,550**

Délka úseku: **413**,0 m (dle silniční databanky)

Plocha úseku: **1 950,0** m2 (odměřeno z portálu GDI – DMK)

Plocha: frézování v tl. 50 mm: 40% = 1950,0 \* 0,4 = 780,0 m2

zafrézování na ZÚ a KÚ: 2 \* 5,0 \* 5,0 = 50,0 m2

Plocha ACL16+ v tl. 50 mm: 780,0 m2

Plocha ACO 11+ v tl. 50 mm: 1950,0 m2 + 50,0 m2 = 2 000,0 m2

Plocha krajnic: 413,0 \* 2 \* 0,5 = 413,0 m2

Objem materiálu do krajnic: 413,0 \* 0,10 = 41,3 m3