**Příloha č. 1a**

**Přístroj pro měření FeNO**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Neinvazivní měření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přenosný přístroj bez nutnosti kalibrace včetně bateriového provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přístroj vhodný pro použití u dětí | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Animační program pro dětské pacienty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zamezení kontaminace inhalovaného vzduchu NO z okolního prostředí | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozsah měření min. 5 – 300ppb | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přesnost měření - ± 5 ppb/max. 10% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doba vyhodnocení výsledku max. 1min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Připojení k PC – rozhraní USB | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software k měření FeNO včetně databáze pacientů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spotřební materiál – náústky s filtry pro min. 300 vyšetření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |