**Příloha č. 2 Technická specifikace dodávky**

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu **„Nákup monitorů“** je nákup 15 ks monitorů pro potřeby zadavatele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti\* |
| Typ zařízení | Monitor |  |
| Počet kusů | 15 |  |
| Velikost displeje minimálně | 34“ |  |
| Formát displeje | 21:9 |  |
| Rozlišení minimálně | 3440 x 1440 |  |
| PPI minimálně | 109 |  |
| Obnovovací frekvence minimálně | 60 Hz |  |
| Typ panelu | Není přípustný TN |  |
| Zakřivenost panelu | Zakřivený |  |
| Podsvícení minimálně | 300 cd/m² |  |
| Pozorovací úhly minimálně | 178° / 178° |  |
| Úprava povrchu obrazovky | Antireflexní, nebo matná |  |
| Barevné podání sRGB minimálně | 99% |  |
| Podpora funkce dokování skrze USB-C | ANO |  |
| USB-C Power Delivery minimální výkon | 90 W |  |
| Konektor RJ-45 | ANO |  |
| DisplayPort vstup | ANO |  |
| USB-A minimální počet | 2 |  |
| Zajištění funkčnosti skrze připojení přes DisplayPort a USB-A k PC / dokovací stanici bez využití USB-C portu v koncovém zařízení. V tomto režimu musí zůstat zachována funkce interních USB portů a webové kamery v koncovém zařízení skrze USB port. | Uveďte způsob připojení |  |
| Podpora funkce KVM | ANO |  |
| Integrovaná webová kamera alespoň 4 MP | ANO |  |
| Integrovaný mikrofon | ANO |  |
| Integrované reproduktory | ANO |  |
| Podpora Windows Hello | ANO |  |
| Krytka kamery / zasouvací kamera | ANO |  |
| Výškově nastavitelný v minimálním rozsahu | 150 mm |  |
| Podpora naklápění obrazovky | ANO |  |
| Podpora uchycení systémem VESA | ANO |  |
| Napájení 230V AC | ANO |  |
| Zařízení určeno pro EU trh | ANO |  |
| Záruka alespoň 24 měsíců s vyzvednutím a vrácením v sídle objednatele a opravou do 30 dní. | Uveďte |  |