**Seznam změn textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna** |
| Bílá | – | Frýdlant nad Ostravicí | vodovod | Výstavba prodloužení vodovodu celkové délky 480 m a rekonstrukce úpravny pitné vody. |
| Bystřice | – | Třinec | vodovod | Rozšíření vodojemu o 15 m³ a vybudování nového zdroje pitné vody. |
| Čeladná | – | Frýdlant nad Ostravicí | kanalizace | Upřesnění rozsahu intenzifikace čistírny odpadních vod. |
| Dětmarovice | Dětmarovice | Karviná | kanalizace | III. etapa odkanalizování centra obce zahrnující výstavbu 10,5 km gravitační kanalizace, 2,4 km tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod pro 700 EO. |
| Doubrava | – | Orlová | kanalizace | Odkanalizování pěti lokalit, upřesnění rozsahu výstavby. |
| Holasovice | Kamenec | Opava | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 2 286 m. |
| Holasovice | Štemplovec | Opava | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 1 303 m a čistírny odpadních vod, která bude sloužit i pro místní část Kamenec. |
| Krnov | Pod Bezručovým vrchem | Krnov | vodovod | Upřesnění rozsahu plánované výstavby. Zbývá vybudovat 910 m v lokalitách Vysoký břeh a Ježník III. |
| Krnov | Pod Cvilínem | Krnov | vodovod | Upřesnění rozsahu plánované výstavby. Zbývá vybudovat 80 m v lokalitě Petrův Důl. |
| Krnov | Pod Cvilínem | Krnov | kanalizace | Výstavba gravitačních splaškových kanalizací celkové délky 11 400 m. Upřesnění dotčených lokalit. |
| Pržno | – | Frýdlant nad Ostravicí | kanalizace | Výstavba centrální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1 000 EO a oddílné tlakové kanalizace – hlavní stoky délky 8 765 m, podružné stoky délky 4 500 m a 300 ks domovních čerpacích stanic. |
| Světlá Hora | Světlá Hora | Bruntál | kanalizace | Prodloužení splaškové kanalizace DN 250 mm délky 354 m. |