|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č.: 1 k materiálu č.: 8/7** | | |  |  |  |  |  |
| Počet stran přílohy: 4 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Seznam žádostí zařazených do 10. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací** | | | | | | | |
| **tabulka č. 1 - seznam návrhů obsahujících změnu technického řešení (projednáváno s Ministerstvem zemědělství)** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Vodovod nebo kanalizace** | **Dosavadní koncepce** | **Navrhovaná změna** | **Původní náklady (přepočtené\*) na změnou dotčená opatření v mil. Kč** | **Navržené náklady na změnou dotčená opatření v mil. Kč** |
| Bocanovice | - | Jablunkov | V | Bez navržených opatření | Výstavba prodloužení vodovodu v délce 2 350 m | 0,00 | 7,04 |
| Bohumín | Šunychl | Bohumín | K | --- | Doplnění odkanalizování ul. Mlýnské v délce cca 244 m | 0,00 | 2,2 |
| Bohumín | Vrbice | Bohumín | K | --- | Doplnění odkanalizování jižní části Vrbice - lokální ČOV + kanalizace délky 710 m | 0,00 | 5,11 |
| Bohumín | Záblatí | Bohumín | V | --- | Doplnění výstavby vodovodního řadu na ul. Anenská – Rychvaldská o délce 402,6 m | 0,00 | 1,80 |
| Havířov | Bludovice | Havířov | K | --- | Doplnění výstavby oddílné kanalizace v ulicích U Kostela, Farská, Zákostelí, Záhumenková a U Lipek | 0,00 | 8,63 |
| Havířov | Město | Havířov | K | Bez navržených opatření | Výstavba oddílné kanalizace v ulicích Na Důlňáku, Na Prostředňáku, Spádová a Formanská | 0,00 | 20,77 |
| Havířov | Prostřední Suchá | Havířov | K | Odkanalizování západní části Prostřední Suché a lokality Amerika | Odkanalizování západní části Prostřední Suché a lokality Amerika a výstavba oddílné kanalizace v ulicích U Pískovny, Na Michalůvce, Modřínová a části ulic Životická a Podolkovická | 88,34 | 71,46 |
| Hnojník | - | Třinec | V | Výstavba vodojemu a přivaděče | Výstavba vodovodu v části Novákovice v délce 1 927 m | 10,68 | 1,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuchelná | - | Kravaře | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba splaškové kanalizace a ČOV | 0,00 | 53,00 |
| Janov | - | Krnov | V | Bez navržených opatření | Výstavba vodojemu o objemu 40 m3 a vodovodu délky 581 m | 0,00 | 9,74 |
| Karviná | Nové Město | Karviná | K | --- | Doplnění výstavby splaškové kanalizace v ul. Alšova, Ostravská, Hornická stezka, Slámova, Husova, Na Bělidle, Máchova a v parku Boženy Němcové | 0,00 | 25,70 |
| Kopřivnice | Lubina | Kopřivnice | K | Výstavba kanalizace v délce cca 7 800 m a jedné ČS | Výstavba kanalizace v délce cca 6 800 m a dvou ČS | 63,42 | 46,44 |
| Kopřivnice | Mniší | Kopřivnice | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba cca 5 060 m splaškové kanalizace | 0,00 | 41,62 |
| Kopřivnice | Vlčovice | Kopřivnice | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba cca 4 250 m splaškové kanalizace a kmenové stoky v délce 1 700 m | 0,00 | 39,52 |
| Krnov | Pod Cvilínem | Krnov | V | Napojení lokality Guntramovice vybudováním ČS, která by vodu dopravovala do zemního vodojemu Guntramovice | Napojení lokality Guntramovice, na výtlak navazují 2 zásobovací řady | nebylo uvedeno | 5,40 |
| Mosty u Jablunkova | - | Jablunkov | V | --- | Doplnění výstavby prodloužení stávajícího vodovodu v délce cca 1 700 m | 0,00 | 6,30 |
| Mosty u Jablunkova | - | Jablunkov | K | --- | Doplnění výstavby prodloužení stávající kanalizace v délce cca 3 500 m | 0,00 | 15,00 |
| Neplachovice | - | Opava | K | Výstavba splaškové kanalizace napojené na ČOV obce Holasovice | Výstavba splaškové kanalizace a ČOV | 30,55 | 41,00 |
| Odry | Veselí | Odry | V | --- | Doplnění výstavby posilového zdroje vody a výtlačného řadu délky 119,4 m do stávajícího vodojemu a propojení s vodovodem v místní části Dobešov délky 3 786 m | 0,00 | 10,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raduň | - | Opava | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba oddílné splaškové kanalizace v délce 3 856,43 m a ČOV, která bude sloužit i pro obec Vršovice | 0,00 | 36,20 |
| Ropice | - | Třinec | V | --- | Doplnění výstavby prodloužení vodovodu v délce 900 a 2 600 m | 0,00 | 6,24 |
| Starý Jičín | Vlčnov | Nový Jičín | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba nové ČOV typu VARIOcomp D s kapacitou 1 200 EO | 0,00 | 10,90 |
| Šenov | - | Ostrava | K | --- | Doplnění výstavby kanalizace v okrajových částech | 0,00 | 78,23 |
| Štítina | - | Opava | K | Výstavba kanalizace, likvidace odpadních vod na budoucí ČOV v obci Háj ve Slezsku | Výstavba splaškové kanalizace a ČOV, která bude sloužit rovněž pro obec Nové Sedlice | 38,53 | 40,79 |
| Vršovice | - | Opava | K | Do r. 2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem | Výstavba splaškové kanalizace délky 1 711,66 m přímo navazující na kanalizaci obce Raduň | 0 | 9,22 |

Symbol „-“ ve sloupci Část obce znamená, že obec není v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací členěna na části.

Symbol „---“ ve sloupci Dosavadní koncepce znamená, že Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje opatření, kterých se navrhovaná změna zpravidla netýká, a v rámci aktualizace se doplňují opatření nová.

\* Náklady na realizaci opatření jsou v PRVKÚK počítány podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů. V průběhu tvorby a aktualizací PRVKÚK byly v platnosti tři různé metodické pokyny, které reprezentují cenové úrovně let 2002, 2006 a 2009 (dosud platná dle metodického pokynu č.j. 401/2010-15000 ze dne 20. ledna 2010). Aby bylo možné porovnat náklady v různých cenových úrovních, jsou v těchto metodických pokynech uvedeny koeficienty pro zjednodušený (přibližný) přepočet z předchozí cenové úrovně do aktuální. Těmito koeficienty jsou upraveny původní náklady na opatření dotčená změnou.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tabulka č. 2 - seznam návrhů neobsahujících změnu technického řešení (ostatní změny)** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Vodovod nebo kanalizace** | **Předmět změny** | |
| Bohumín | Nový Bohumín | Bohumín | K | Upřesnění popisu | |
| Bohumín | Pudlov | Bohumín | K | Upřesnění popisu | |
| Bohumín | Skřečoň | Bohumín | K | Zapsání realizované stavby | |
| Bohumín | Starý Bohumín | Bohumín | K | Zapsání realizované stavby | |
| Bohumín | Záblatí | Bohumín | K | Zapsání realizovaných staveb, upřesnění plánovaných opatření | |
| Horní Suchá | - | Havířov | K | Upřesnění popisu | |
| Horní Suchá | - | Havířov | V | Upřesnění popisu, zapsání realizované stavby | |
| Hrabyně | Hrabyně | Opava | K | Upřesnění popisu | |
| Hrabyně | Josefovice | Opava | K | Upřesnění popisu | |
| Karviná | Lázně Darkov | Karviná | K | Zapsání realizované stavby | |
| Karviná | Ráj | Karviná | K | Upřesnění plánovaných opatření a harmonogramu | |
| Krnov | Krásné Loučky | Krnov | K | Upřesnění plánovaných opatření a harmonogramu | |
| Krnov | Pod Cvilínem | Krnov | K | Zapsání realizované stavby | |
| Kujavy | - | Bílovec | V | Zapsání realizované stavby | |
| Opava | Malé Hoštice | Opava | K | Zapsání realizované stavby | |
| Rybí | - | Nový Jičín | K | Upřesnění popisu a plánovaných opatření | |
| Šenov | - | Ostrava | V | Zapsání realizované stavby | |
| Těrlicko | Dolní Těrlicko | Havířov | V | Zapsání realizované stavby | |
| Těrlicko | Dolní Těrlicko | Havířov | K | Zapsání realizované stavby | |
| Těrlicko | Horní Těrlicko | Havířov | V | Zapsání realizované stavby | |
| Těrlicko | Horní Těrlicko | Havířov | K | Zapsání realizované stavby | |
| Těrlicko | Hradiště | Havířov | V | Zapsání realizované stavby | |
| Těrlicko | Hradiště | Havířov | K | Zapsání realizované stavby | |
| Velká Polom | - | Opava | K | Upřesnění popisu a plánovaných opatření | |

Aktualizováno dne 25.11.2015