**Příloha č. 3**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A ZDRAVOTECHNIKY**

**etapizace projektu i rozpočtu na rok 2026 a 2027**

**(bude poskytnuta pasportizace budovy A a budovy B)**

- Zpracování projektové dokumentace pro budovu A (čtyř podlažní) zaměřených na sociální zařízení a zdravotechniku, na základě, kterých bude následně provedena rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky, včetně provedení kamerových zkoušek.

Realizace akce rok 2026 – cca červenec až srpen 2026 (horizontální část kanalizace 1. podlaží A byla provedena v roce 2024).

* Provedení kamerových zkoušek vertikálních a horizontálních částí kanalizace vč. posouzení skutečného stavu potrubí (do první kanalizační šachtice),
* Výměna původních vertikálních a horizontálních litinových svodů,
* Výměna odpadních šachtic,
* Dispozice toalet v budově se nebude měnit, zůstává zachována,
* Kompletní rekonstrukce všech sociálních zařízení s výměnou koncových prvků,
* Školní výdejna dispozice zůstanou zachovány, dojde k povrchovým úpravám nová nášlapná vrstva, výmalba a obklady,
* Povrchové úpravy dotčených místnosti s akcí rekonstrukce sociálních zařízení, vč. nové výmalby a nášlapné vrstvy,
* Pořízení nových podlah v učebnách a kabinetech v dotčených částech pokud bude nutné,
* Výměna radiátorů sociálních zařízení včetně potrubí,
* Elektroinstalace včetně nového osvětlení sociálních zařízení,
* Řešení odvětrávání sociálních zařízení.

- zpracování projektové dokumentace pro budovy B (tří podlažní) zaměřených na sociální zařízení a zdravotechniku, na základě, kterých bude následně provedena rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky, včetně provedení sond.

Realizace akce rok 2027 – cca červenec až srpen 2027.

* Provedení kamerových zkoušek vertikálních a horizontálních částí kanalizace vč. posouzení skutečného stavu potrubí (do první kanalizační šachtice),
* Výměna původních vertikálních a horizontálních litinových svodů,
* Výměna odpadních šachtic,
* Dispozice toalet v budově se nebude měnit, zůstává zachována,
* Kompletní rekonstrukce všech sociálních zařízení s výměnou koncových prvků,
* Školní výdejna dispozice zůstanou zachovány, dojde k povrchovým úpravám nová nášlapná vrstva, výmalba a obklady,
* Povrchové úpravy dotčených místnosti s akcí rekonstrukce sociálních zařízení, vč. nové výmalby a nášlapné vrstvy,
* Pořízení nových podlah v učebnách a kabinetech v dotčených částech pokud bude nutné,
* Výměna radiátorů sociálních zařízení včetně potrubí,
* Elektroinstalace včetně nového osvětlení sociálních zařízení,
* Řešení odvětrávání sociálních zařízení,
* Nové dispoziční řešení sprch v šatnách TV.