**Příloha č. 1a**

**Přístroj pro měření očních vad**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Dotykový display min. 7“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Databáze pacientů – import a export dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tisk protokolu ve formátu PDF | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Test zrakové ostrosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Test transiluminační | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kalkulace sférického ekvivalentu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ø zornic | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Symetrie reflexů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Binokulární refrakce: PD, úhel fixace, sféra, cylindr, osa | Klikněte a uveďte ANO/NE. |