**Seznam změn textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Část obce** | **Obec s rozšířenou působností** | **Druh infastruktury dotčený změnou** | **Navrhovaná změna technického řešení** |
| Darkovice | - | Hlučín | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace délky 8 770 m a ČOV o kapacitě 2000 EO |
| Dolní Lomná | - | Jablunkov | kanalizace | Výstavba domovních ČOV v částech obce s rozptýlenou zástavbou |
| Nižní Lhoty | - | Frýdek-Místek | kanalizace | Výstavba domovních ČOV nebo septiků doplněných o zemní filtr |
| Nové Heřminovy | - | Bruntál | kanalizace | Výstavba kanalizace délky 9 500 m napojené na ČOV obce Zátor. Stavba souvisí s výstavbou vodní nádrže Nové Heřminovy. |
| Odry | Vítovka | Odry | kanalizace | Do roku 2020 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem s možností realizovat domovní ČOV |
| Rybí | - | Nový Jičín | kanalizace | Výstavba sítě domovních ČOV, kdy bude na jednotlivých ČOV zabudován telemetrický systém |
| Staré Hamry | - | Frýdlant nad Ostravicí | vodovod | Nový vrt a jeho napojení na stávající vodovodní síť |
| Staré Město | Staré Město | Bruntál | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace tlakové v celkové délce 11 828 m a ČOV pro 800 EO |
| Štramberk | - | Kopřivnice | vodovod | Výstavba vodovodu délky 1 574 m pro lokalitu Libotín |
| Štramberk | - | Kopřivnice | kanalizace | Výstavba splaškové kanalizace délky 907 m a ČOV pro 100 EO v místní části Libotín  |
| Závišice | - | Kopřivnice | kanalizace | Do roku 2020 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem s možností realizovat domovní ČOV |